**Договор поставки № \_\_\_\_**

г. Южно - Сахалинск «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

Закрытое акционерное общество «Топливно-обеспечивающая компания» (ЗАО «ТОК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Шевлякова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**
   1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить плавающее заборное устройство ПЗУ - 150, совмещенное с пробоотборником, далее по тексту – «Оборудование».
   2. Поставляемое оборудование должно соответствовать ГОСТ Р 52906-2008.
   3. Количество, комплектность и цена каждой единицы оборудования указанно в Спецификации (Приложение №1) к настоящему Договору.
2. **Сумма Договора и порядок расчетов**
   1. Общая сумма настоящего Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе 18% НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.
   2. Общая сумма Договора включает в себя стоимость упаковки, погрузки, поставки и разгрузки Оборудования, а также расходы, связанные с оформлением документации на Оборудование на русском языке, а также иные расходы, которые могут возникнуть при доставке Оборудования в место назначение, указанное в п. 4.1. статьи 4 настоящего Договора.
   3. Общая сумма настоящего Договора является окончательной и не подлежит изменению в течение срока его действия.
   4. Покупатель обязуется произвести оплату в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе 18% НДС, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек, в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания акта приема – передачи Оборудования.
   5. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Покупателем на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре или иным способом, не запрещенным действующим законодательством РФ.
   6. Не позднее 5 (Пяти) календарных дней, со дня поставки Оборудования, Поставщик предоставляет Покупателю счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ и Постановления Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137.
3. **Права и обязанности Сторон**
   1. Поставщик обязуется:
      1. Передать Покупателю Оборудование надлежащего качества, в надлежащей упаковке и в обусловленном в Спецификации количестве.
      2. Вместе с Оборудованием передать Покупателю надлежащим образом оформленные товарно-транспортные накладные, сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р, разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке на поставляемое Оборудование.
   2. Поставщик имеет право:
      1. По письменному согласию Покупателя передать Оборудование в собственность Покупателя досрочно.
   3. Покупатель обязуется:
      1. Принять и оплатить поставленное Поставщиком Оборудование в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
   4. Покупатель имеет право:
      1. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора, в случае если 20 % поставленного Оборудования окажется ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, а также превышения срока поставки более чем на 30 (Тридцать) календарных дней. Покупатель также вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора и в других, предусмотренных законом случаях.
4. **Порядок поставки и приемки Оборудования**
   1. По настоящему Договору поставка Оборудования осуществляется до места назначения, находящегося по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Аэропорт Южно-Сахалинск, склад ГСМ.
   2. Срок поставки оборудования – до 30 мая 2014 г.
   3. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания акта приема – передачи Оборудования Сторонами.
   4. Приёмка Оборудования производится Покупателем в соответствии с Инструкциями о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П - 6, утверждённой Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г. (в редакции от 14.11.74 г.) и качеству № П-7, утверждённой Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. (в редакции от 14.11.74 г.).
   5. При обнаружении Покупателем ненадлежащего качества поставленного Оборудования Покупатель вправе отказаться от приема такого Оборудования и потребовать от Поставщика заменить Оборудование на качественное.
   6. В случае обнаружения Покупателем Оборудования ненадлежащего качества после подписания акта приема-передачи, но до окончания гарантийного срока, Покупатель незамедлительно сообщает об этом Поставщику и по своему выбору имеет право потребовать от Поставщика:

* возврата денежных средств, в размере стоимости Оборудования ненадлежащего качества;
* безвозмездного устранения недостатков Оборудования в разумный срок;
* возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования.
  1. В случае существенного нарушения требований к качеству Оборудования Покупатель вправе по своему выбору:
* отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Оборудование денежной суммы;
* потребовать замены Оборудования ненадлежащего качества Оборудованием, соответствующим условиям настоящего Договора.

1. **Гарантийные обязательства**
   1. Кроме установленного изготовителем Оборудования гарантийного срока, Поставщик устанавливает свой срок гарантии на Оборудование в течение 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта приема - передачи, и гарантирует сохранение эксплуатационных качеств Оборудования в течение установленного гарантийного срока при соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации (при наличии).
   2. Если в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки Оборудования, либо Оборудование при надлежащей эксплуатации придет в негодность до окончания срока годности, Покупатель незамедлительно с момента обнаружения указанного события направляет Поставщику уведомление о вызове представителя Поставщика для составления Акта о выявленном дефекте Оборудования (далее по тексту - Акт).
   3. Уведомление о вызове представителя Поставщика может быть направлено почтовым отправлением, посредством факсимильной связи и нарочно.
   4. Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с даты получения уведомления, направить своего уполномоченного представителя для участия в составлении Акта.
   5. В случае неявки представителя Поставщика в срок, указанный в п. 5.4. настоящего Договора, Акт составляется Покупателем в одностороннем порядке.
2. **Особые условия**
   1. Оборудование с присоединенными к ним деталями должны быть выполнены из нержавеющей стали, не иметь в составе таких материалов, как медь, цинк, кадмий и их сплавов, не оказывать влияние на эксплуатационные свойства контактирующего с ними авиационного топлива, как в чистом виде, так и с добавлением присадок.
   2. Оборудование должно пройти контроль качества сварных швов и гидравлическую опрессовку.
   3. С помощью оборудования должен быть обеспечен отбор точечных проб авиакеросина в соответствии с ГОСТ 2517-85, при этом оборудование должно обеспечивать возможность отбора как точечных проб в соответствии с уровнем налива в резервуаре, так и возможность отбора объединенной пробы. Кроме того, необходимо, чтобы оборудование обеспечивало забор пробы непосредственно с уровня забора продукта для последующей раздачи.
   4. Оборудование должно работать в топливе для реактивных двигателей ГОСТ Р 10227-86 без присадок или с добавлением присадок в количествах, оговоренных нормативной документацией.
   5. Оборудование должно быть оснащено тросами (доступными для работы с внешней поверхности резервуаров) для проверки работоспособности системы поплавкового всасывания и индикации позиции оборудования.
3. **Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)**
   1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение любого из своих обязательств, если докажут, что такое неисполнение было вызвано форс-мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки и другие подобные обстоятельства, если они непосредственно повлияли на исполнение Договора.
   2. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.
   3. В случае продолжительности обстоятельств непреодолимой силы более 30 (Тридцати) календарных дней, любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор по письменному уведомлению другой Стороны не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
   4. Несмотря на наступление обстоятельств непреодолимой силы, перед прекращением Договора вследствие указанных обстоятельств, Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.
   5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 (Тридцати) дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.
4. **Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров**
   1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, виновная Сторона несет ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
   2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Оборудования Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в форме пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Оборудования за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы настоящего Договора
   3. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в форме пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы настоящего Договора
   4. Возмещение неустойки, штрафных санкций, затрат, издержек, указанных в Договоре, производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования с приложением документов, подтверждающих соответствующее требование.
   5. Уплата неустойки не освобождает соответствующую Сторону от исполнения обязательств по Договору и возмещения убытков в полном объеме.
   6. Все споры и разногласия, возникшие при заключении, исполнении, изменении, дополнении и расторжении настоящего Договора, не урегулированные Сторонами путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Сахалинской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. **Прочие условия**
   1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
   2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
   3. Все приложения, дополнительные соглашения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, считаются действительными и являются неотъемлемой частью Договора, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.
   4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6. **Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЗАО «ТОК»**  Юридический адрес: 693004,  Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 420, оф. 301;  Почтовый адрес: г. Южно-Сахалинск, а/я 47  Р/с: 40702810050340110369  Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск;  Кор/с: 30101810600000000608  БИК: 040813608  ИНН/КПП: 6501110189/650101001 | **Краткое наименование контрагента**  Юридический адрес: …………………………  Почтовый адрес**:** ……………………………..  Тел.: ………………, факс: …………………………  ИНН……………………  КПП ……………….  Расчетный счет: …………………………………  в …………………… г. ………………  Корреспондентский счет: …………………………..  БИК ……………………………  ОГРН …………………………... |

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.Ю. Шевляков/  М.П. | Поставщик  Должность лица, подписывающего договор от имени контрагента  Краткое наименование контрагента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /И.О.Фамилия/  М.П. |

Приложение № 1

к договору поставки №\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

Спецификация

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Размер резервуара | Ед. изм. | Количество | Цена за  1 ед. изм. | НДС за ед. изм. | Сумма |
|  | Плавающее заборное устройство ПЗУ - 150, совмещенное с пробоотборником (для РВС-2000 № 3) | * условный проход, DN - 150 мм; * рабочее давление - не более 0,25 МПа; * максимальный уровень эффективного забора топлива с верхних слоев - 10,7 м; * минимальный уровень эффективного забора топлива с верхних слоев - 0,45 м; * минимальный уровень забора топлива пробоотборником - 0,25 м.; * работоспособность при температуре окружающего воздуха от -50°С до +50°С, при влажности воздуха до 98%. | * диаметр-15153 мм; * высота-11920 мм; * диаметр центральной стойки-430 мм; * максимальная высота взлива-10710 мм; * диаметр присоединительного фланца для ПЗУ-150 мм. | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | Плавающее заборное устройство ПЗУ - 150 совмещенное с пробоотборником (для РВС-1000 № 4) | * условный проход, DN - 150 мм; * рабочее давление - не более 0,25 МПа; * максимальный уровень эффективного забора топлива с верхних слоев - 10,7 м; * минимальный уровень эффективного забора топлива с верхних слоев - 0,45 м; * минимальный уровень забора топлива пробоотборником - 0,25 м.; * работоспособность при температуре окружающего воздуха от -50°С до +50°С, при влажности воздуха до 98%. | * диаметр-10404 мм; * высота-11905 мм; * диаметр центральной стойки-430 мм; * максимальная высота взлива-10710 мм; * диаметр присоединительного фланца для ПЗУ-150 мм | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик  Генеральный директор ЗАО «ТОК»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.Ю. Шевляков/  М.П. | Поставщик  Должность лица, подписывающего договор от имени контрагента  Краткое наименование контрагента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /И.О.Фамилия/  М.П. |